1108

IP pseudo header

1~4皆為2byte

1. Source ip addr 139.133.217.110 0x8B85 D96E
2. Destination ip addr 139.133.2333.2 0x8B85 E902
3. Protocol(UDP=17) 0x0011
4. UDP segment length 18=0x0012

Source port 39376=0x99D0

Detination port 1087=0x043F

Length=18=0x0012

Data=”hello hello”=0x6865 6C6C 6F68 656C 6C6F

換成16進制 4個數字一組相加

總和不看overflow為檢核碼